中国高空气象数据说明文档
1.数据信息
  数据中文名称：中国高空气象站定时值观测资料  
数据代码：UPAR_CHN_MUL_FTM
  数据版本：1.0
  数据建立时间：2015年9月
2.数据来源： 
    数据来源于国内通信系统（除台北）实时上传的高空报文解报数据，台北站数据来源于GTS实时上传的高空报文解报数据。
3.数据实体
  3.1.数据实体内容说明
      3.1.1.数据实体文件的内容描述
包含各高空站逐年月日00时和12时次观测获得的标准等压面、温湿特性和风特性层等的气压、位势高度、温度、露点温度和风向风速气象要素，以及放球时间、垂直探测意义、时间偏差、经纬度偏差等探测参数数据，具体要素及其单位见表1。
表1中国高空气象站定时值观测资料的要素及单位
要素	单位	
区站号/观测平台标识	　	
年	　	
月	　	
日	　	
时	　	
气球释放时间	年/月/日/时/分/秒	
垂直探测意义	见说明文档中的“垂直探测意义说明”	
时间偏差	秒	
纬度偏差	度	
经度偏差	度	
气压	百帕	
位势高度	位势米	
风向	度	
风速	米每秒	
温度/气温	摄氏度	
露点温度	摄氏度	
温度露点差	摄氏度	

      3.1.2.特征值说明
           气象要素特征值说明，具体见表2。
表2 气象要素特征值
数据含义	特征值	说明	
缺测	999999	缺测，指应当观测而实际未观测的数据	
不观测和无数据	999998	指某些条件下规定不进行观测时的数据	
垂直探测意义说明，具体见表3。
表3 垂直探测意义说明
数据含义	特征值	
地面	131072	
标准层	65536	
对流层顶	32768	
最大风层	16384	
温度特性层	8192	
湿度特性层	4096	
风特性层	2048	
零度层	8	
近地面层	4	
由高度为垂坐标指示的原始气压层	2	
3.2.时间属性
      时间范围：
            起始时间：20150929
            终止时间：最新
      时间分辨率：一日2次定时值（世界时00时和12时）
  3.3.空间属性
      3.3.1.地理范围
 地理范围描述：中国
最西经度：73°40'E
最东经度：135°05'E
最北纬度：53°31'N
最南纬度：4°00'N   
      3.3.2.台站信息：见台站信息文件UPAR_CHN_MUL_FTM_STATION.xlsx。
      3.3.3.空间分辨率：中国89个国际交换站。
      3.3.4.垂直范围：
垂向最低：地面层
垂向最高：1hPa
垂向度量单位：百帕
垂向基准名称：无
      3.3.5.投影方式：无
3.5.数据处理方法：
（1）将实时收集的高空报文，按照高空解报规则与算法、特征值规范等将资料解码；
（2）对解码的实时数据进行允许值范围检查剔除粗大错误。
 3.6.数据质量状况
     数据质量一般。
4.引用文献：
（1） 气象观测报告的解码规则与算法. 北京：气象出版社,2006.
(2)  常规高空气象观测业务规范.中国气象局：气象出版社，2010
(3)  新一代天气雷达信息共享平台内部技术规范：气象要素的特征值定义. 国家气象信息中心编制，2012
5.数据制作及技术支持
  5.1.数据文档编撰者
      姓名：冯爱霞、何小明
      单位：国家气象信息中心
      电话：（010）68407065、68403930
  5.2.技术支持
      单位：国家气象信息中心 
      电话：010-68407499
      传真：010-68407499
      e-mail：data@cma.gov.cn
      邮政编码：100081
      单位地址：北京市海淀区中关村南大街46号 国家气象信息中心 
6.其它：无